スクリーン照明（フロア最前列）リモートスイッチの使い方

屋内, 異なる, 束, コンピュータ が含まれている画像

自動的に生成された説明

ACアダプタ

電源スイッチ

WiFi接続情報

* 電源オン
  + MUTOHプリンタ後ろのWiFiルーターが起動していること。
  + ACアダプタが接続されていることを確認。

赤いマイコンは電池内臓なのでACアダプタ無しでも短時間なら動作する。

* + マイコンの左側面の電源スイッチを1秒押す。
* 照明スイッチの操作
  + パソコンまたはスマホで赤いマイコンに表示されたWiFiに接続。

通常は RDC-test を使用。

* WiFi接続情報に表示されたアドレスにアクセスすると、アクセスする度にモーターが動作して壁スイッチを押します。M5Core2でON/OFF可能。
* 電源オフ
  + 電源スイッチを約5秒押し続けると切れる。
  + ACアダプタは接続したままでも問題なし。